Bonding pattern for KEK board 0 N-side P-sideLBIC LBIC 0 LBIC 1 LBIC 2 LBIC 3channel (detector channels)01234567891 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 6 0 6 1 6 2 6 3 unbonded 320 380 - 83 319 unbonded 318 unbonded 317 unbonded 316 376 - 79 315 unbonded 314 unbonded 313 unbonded 312 372 - 75 311 unbonded 310 unbonded 309 unbonded 308 368 - 71 307 unbonded 306 365 - 67 305 unbonded 304 unbonded 303 unbonded 302 362 - 64 301 unbonded 300 unbonded 299 unbonded 298 359 - 61 297 unbonded 296 unbonded 295 unbonded 294 356 - 58 293 unbonded 292 unbunded 291 unbonded 290 353 - 55 289 unbonded 288 351 - 52 287 unbonded 286 349 - 50 285 unbonded 284 347- 48 283 unbonded 282 345 - 46 281 unbonded 280 343 - 44 279 unbonded 278 341 - 42 277 unbonded 276 339 - 40 275 unbonded 274 337 - 38 273 unbonded 272 335 271 unbonded 270 333 269 unbonded 268 331 267 unbonded 266 329 265 unbonded 264 327 263 unbonded 262 325 261 unbonded 260 323 259 unbonded 258 321 257 unbonded 263 327 - 28 264 unbonded 265 329 - 30 266 unbonded 267 331 - 32 266 unbonded 269 333 - 34 270 unbonded 271 335 - 36 272 unbonded 273 337 - 38 274 unbondcd 275 339 - 40 276 unbonded 277 341- 42 278 unbonded 279 344 - 44 280 unbondcd 281 345 - 46 282 unbonded 283 347 - 48 284 unbonded 285 349 - 50 286 unbonded 287 351 - 52 288 unbonded 289 353 - 54 290 unbonded 291 355 - 56 292 unbonded 293 357 - 58 294 unbonded 295 359 - 60 296 unbonded 297 361 - 62 298 unbonded 299 363 - 64 300 unbonded 301 365 - 66 302 unbonded 303 367 - 68 304 unbonded 305 369 - 70 306 unbonded 307 37l - 72 308 unbonded 309 373 - 74 310 unbonded 311 375 - 76 3 l2 unbonded 313 377 - 78 314 unbonded 315 379 - 80 316 unbonded 317 38l - 82 318 unbonded 319 383 - 84 320 unbonded 311 385 - 86 312 unbonded 323 387 - 88 324 unbonded 325 389 - 90 326